	GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİYEL TESTLER VE TEST ÜCRETLERİ


	
	NO

	TEST ADI
	İLGİLİ STANDART
	DENEY ÜCRETİ (TL)

	
	I. MEKANİK TESTLER
	
	

	
	1
	Kaplama yapışma mukavemetinin tayini
	TS 5339
	1600

	
	2
	Yapıştırıcılar-ahşap-ahşap yapışma bağları-Basınç yüklemeyle kesme mukavemetinin tayini
	TS ISO 6238
	1200

	3
	Odunun statik eğilme dayanımının tayini
	TS 2474
	1000

	4
	Odunun statik eğilmede elastikiyet modülünün tayini
	TS 2478
	1000

	5
	Odunda liflere paralel doğrultuda çekme gerilmesinin tayini
	TS 2475
	1500

	6
	Odunun liflere paralel doğrultuda basınç dayanımı tayini
	TS 2595
	1000

	
	7
	Vida tutma kabiliyeti (mukavemeti) 
Ağaç malzeme (yüzey+kenar)
	ASTM D 1761
	2000

	
	8
	Mühür basıncı (ahşap ve ahşap esaslı malzemeler)
	İlgili Standart
	1200

	
	9
	Travers basıncı (ahşap ve ahşap esaslı malzemeler)
	İlgili Standart
	1200

	
	10
	Odunun statik sertliğinin tayini
	TS 2479
	900

	
	11
	Odun-yarılma mukavemetinin tayini
	TS 7613
	1400

	12
	Odunda liflere paralel doğrultuda makaslama dayanımının tayini
	TS 3459
	1500

	13
	Ahşap esaslı levhalarda boyuna yönde çekme direnci
	ASTM D-1037
	1600

	14
	Ahşap esaslı levhalarda boyuna yönde basınç direnci 
	BS 1811
	1200

	
	15
	Ahşap esaslı levhalar bağlayıcıların geri çıkma kapasitesinin tayini (vida tutma kabiliyeti)
	TS EN 13446- TS-EN-320
	1200

	
	16
	Ahşap esaslı levhalar-Levha yüzeyine dik eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü
	TS EN 310
	1600

	
	17
	Ahşap esaslı levhalar -Levha yüzeyine dik çekme direnci
	TS EN 319
	1400

	
	18
	Ahşap esaslı levhalarda boyuna yöndeki makaslama (kesme) direnci
	TS 5192
	1400

	
	19
	Sandalye Testleri (Her bir test için)
	TS 9215
	1200

	
	20
	Dolap mukavemet deneyi (Her bir test için)
	TS 9215
	1200

	
	21
	Ahşap esaslı panellerin makaslama-kesme modülü deneyi
	ASTM D 3044
	1500

	
	22
	Çizilme testi
	TS EN 15186
	800

	23
	Aşınma testi
	TS EN 15185:2011
	1600


	24
	Yonga levha ve kontrplakta mühür testi 
	İlgili standart
	1200

	25
	Ahşap ve ahşap esaslı levha ürünlerinde ısıl iletkenlik katsayısının belirlenmesi
	İlgili standart
	2000

	II. Fiziksel testler

	
	1
	Yanma testi
	ASTM E 160-50
	1500

	
	3
	Yanmada Gaz Analizi (CO2, CO, NO, O2, nox)
	
	2500

	
	4
	Birim hacim ağırlığı belirleme
	TS EN 2472
	600

	
	5
	Rutubet belirleme
	TS EN 2471
	800

	
	6
	Soğuk suda şişme miktarı 
	İlgili standart
	1000

	
	7
	Sıcak suda şişme miktarı
	İlgili standart
	1000

	
	8
	Su emme yüksekliği miktarı
	İlgili standart
	1000

	
	9
	Su buharına karşı dayanıklılık
	İlgili standart
	1200

	
	10
	Ağaç türü belirleme
	İlgili standart
	1000

	11
	Kontrplak uygunluk raporu
	TS 4645 EN 636
	1000 

	12
	Ahşap parkeler (Mozaik) uygunluk raporu
	TS 200 EN 13488 (Rapor)
	1000


	13
	Yonga levhalar (kaplanmış) uygunluk raporu
	TS EN 312
	1000 

	14
	Masif ahşap parkeler uygunluk raporu
	TS 73 EN 13226
	1000

	15
	Ağaç kaplama levhaları (Kesme Kaplama) uygunluk raporu
	TS 1250 (2005)
	1000 

	16
	Kontrplakta yapışma mukavemeti
	TS EN 342-1
	1000

	17
	Lif ve yonga levhaları

(Sentetik Reçinelerle kaplanmış) çatlamaya karşı dayanıklılık
	TS EN 438-1
	1000

	18
	Odun lifi ve yonga levhaları

(Sentetik Reçinelerle kaplanmış) Sıcak kaplara dayanıklılık.
	TS EN 438-1
	1000

	19
	Odun lifi ve yonga levhaları 

(Sentetik Reçinelerle kaplanmış) Su buharına dayanıklılık
	TS EN 438-1
	1000

	20
	Odun lifi ve yonga levhaları (Sentetik Reçinelerle kaplanmış) Sigara ateşine dayanıklılık 
	TS EN 438-1
	1000

	21
	Odun lifi ve yonga levhaları (Sentetik Reçinelerle kaplanmış) Lekelemeye dayanıklılık
	TS EN 438-1
	1000

	22
	Dekoratif lamine levhalarda Kaynar suya dayanıklılık
	TS EN 438-1
	1000

	23
	Lamine levhalarda yüksek sıcaklıkta boyut kararlılığı tayini
	TS EN 438-1
	1000

	24
	Lamine levhalarda 20oc sıcaklıkta boyut kararlılığı tayini 
	TS EN 438-1
	1000

	25
	Lamine levhalarda büyük ve küçük çaplı bilya ile çarpmaya dayanıklılık
	TS EN 438-1 TS EN 438-2
	1000

	26
	Lamine levhalarda kırılmaya dayanıklılık tayini 
	TS EN 438-2 (2007)
	1000

	27
	Lamine levhalarda Çizilmeye dayanıklılık 
	TS EN 438-2 (2007)
	1000


	28
	Lamine levhalarda Lekelemeye dayanıklılık
	TS EN 438-2 (2007)
	1000


	29
	Lamine levhalarda Sigara ateşine dayanıklılık 
	TS EN 438-2 (2007)
	1000


	III. Üst yüzey testleri

	
	1
	Pandüllü sertlik testi
	DIN 53157
	1200

	
	2
	Parlaklık testi
	ASTM-D 523
	800

	
	3
	Renk değişim testi
	ASTM D 2244-02
	2000

	
	4
	Boyalar ve vernikler yapışmanın tayini için çekme deneyi
	ASTM D-4541 ve TS EN ISO 4624  ve  TS 6884
	1600


	
	5
	Kuru film kalınlığı tayini
	ASTM D-1005-95
	400

	
	6
	Vernik aşınma deneyi
	İlgili Standart
	1600

	
	7
	Verniklerde sıcak kaplara karşı dayanıklılık
	İlgili Standart
	500

	
	8
	Verniklerde sigara ateşine karşı dayanıklılık
	İlgili Standart
	500

	
	9
	Verniklerde lekelenmeye karşı dayanıklılık
	İlgili Standart
	500

	
	10
	Viskozite tayini
	İlgili Standart
	1000

	
	11
	Vernik katmanı çizilme deneyi
	İlgili standart
	1000

	
	IV. DİĞER TESTLER
	
	

	
	1
	Uv direnci-yaşlandırma deneyi
	ASTM G 151-54
	1600

	
	2
	Emprenye deneyi (%, Retensiyon)
	ASTM D 1413-76
	1500

	
	3
	Yüzey pürüzlülüğü
	ISO 4287
	2000

	
	4
	Çekmece ve kapak açılıp kapanma deneyi
	TS 9215
	2000

	
	5
	Formaldehit emisyon testi
	TS EN 717-1
	1800

	
	6
	Döşeme kalite testleri
	İlgili Standart
	3000

	
	7
	Gürültü emisyonu testi
	İlgili Standart
	1200

	
	8
	Toz emisyonu testi
	İlgili Standart
	1200

	
	9
	Sünger yoğunluğu ve deride birim yüzey alan ağırlığı
	İlgili Standart
	400

	
	Listede olmayan testlerin deney ücretleri fiyat komisyonunca belirlenir.

Bilgi için: 0312 2028820




