MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ TARİHİ GELİŞİMİ 

1970, 1980 ve 1990 YILLARININ INTEL MIKROİŞLEMCİLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  
1970�LI YILLARIN İŞLEMCILERI                    

	 
	4004
	8008
	8080
	8086
	8088

	Piyasaya Sürülme Tarihi
	15/11/71
	1/4/72
	1/4/74
	8/6/78
	1/6/79

	Saat Hızları         
	108 KHz
	200 KHz
	2 MHz
	5 MHz,
8 MHz,
10 MHz
	5 MHz, 
8 MHz

	Yol Genişlikleri
	4 bit
	8 bit
	8 bit
	16 bit
	8 bit

	Transistor Sayısı
	2,300 
(10 mikron )
	3,500
(10 mikron)
	6,000
(6 mikron)
	29,000
(3 mikron)
	29,000
(3 mikron)

	Adreslediği Bellek
	640 byte
	16 Kbyte
	64 Kbyte
	1 MB
	1 MB

	Sanal Bellek
	-
	-
	-
	-
	-

	Özet  Anlatım
	İlk mikro- bilgisayar çipi, Aritmetik işlem yapma
	Veri/Karakter İşleme
	8008 �in 10 katı performans 
	8080 �in 10 katı performans 
	8-bit dış yolu dışında 8086�ya benzer 


 

1980�LI YILLARIN İŞLEMCILERI
	 
	80286
	Intel 386ä DX Mikroişlemci
	Intel386ä  SX Mikroişlemci
	Intel486ä  DX Mikroişlemci

	Piyasaya Sürülme Tarihi
	1/2/82
	17/10/85
	16/6/88
	10/4/89

	Saat Hızları         
	6 MHz,
8 MHz, 
10 MHz, 
12,5 MHz
	16 MHz, 20 MHz,
25 MHz,33 MHz,
	16 MHz, 20 MHz,
25 MHz,33 MHz,
	25 MHz, 33 MHz,
50 MHz,

	Yol Genişlikleri
	16 bit
	32 bit
	16 bit
	32 bit

	Transistor Sayısı
	134000
(1,5 mikron )
	275000
(1 mikron)
	275000
(1 mikron)
	1,2 milyon 
(1 mikron)
( 50 MHz�de 8 mikron)

	Adreslediği Bellek
	16 Mbyte
	4 Gbyte
	16 Mbyte
	4 Gbyte

	Sanal Bellek
	1 Gbyte
	64 Terabyte
	64 Terabyte
	64 Terabyte

	Özet  Anlatım
	8086�nın 
3-6 katı
	32-bit veri seti ile çalışan ilk X86  
	32-bit işlem yapan düşük-maliyetli 16-bit adres yolu 
	Çipte L1 cache


 

1990�LI YILLARIN İŞLEMCILERI
	 
	Intel486ä  SX Mikroişlemci
	Pentium İşlemci
	Pentium Pro İşlemci
	Pentium II İşlemci
	Pentium III İşlemci

	Piyasaya Sürülme Tarihi
	22/4/91
	22/3/93
	10/11/95
	7/5/97
	25/1/99

	Saat Hızları         
	16MHz,20MHz, 25MHz, 33MHz
	60MHz,
66MHz
	150MHz,
166MHz, 
180MHz,
200MHz
	200MHz,
233MHz,
266MHz,
300MHz,
400MHz,
450MHz
	 

500MHz
533MHz
550MHz
600MHz
650MHz
667MHz
700MHz
733MHz

	Yol Genişlikleri
	32 bit
	64 bit
	64 bit
	64 bit
	64 bit

	Transistor Sayısı
	1,185 milyon
(1 mikron )
	3,1 milyon
(10 mikron)
	5,5 milyon
(0,35 mikron)
	7,5 milyon
(0,35 mikron)
	28 milyon
(0.18 mikron)

	Adreslediği Bellek
	4 Gbyte
	4 Gbyte
	64 Gbyte
	64 Gbyte
	64 Gbyte

	Sanal Bellek
	64 Terabyte
	64 Terabyte
	64 Terabyte
	64 Terabyte
	64 Terabyte

	Özet  Anlatım
	Matematiksel yardımcı işlemcisiz fakat Intel486ä  DX Mikroişlemci ile aynı tasarıma 
	Süperskalar mimarı 33-Mhz Intel486ä  DX işlemciden 5X kat performans
	Yüksek-performanslı işlemciyi sağlayan dinamik çalışma mimarisi  
	Çift bağımsız yol, dinamik çalışma, Intel MMX teknolojisi
	İş ve tüketici PC, iki-yollu sunucu ve istemci


 
2000�Lİ YILLARIN İŞLEMCILERI
	 
	Pentium® III Xeon� İşlemci
	Pentium® III Xeon� İşlemci
	Pentium4 İşlemci (Willamette )

	Piyasaya Sürülme Tarihi
	12 Ocak 2000 (800 MHz)
10 Nisan 2000 (866 MHz)
	24 Mayıs 2000 (933 MHz) 
8 Mart 2000 (1.0 GHz); 
	20 Kasım 2000 

	Saat Hızları         
	800MHz
850MHz
866MHz
	933MHz
1GHz 
	400MHz sistem yolu 
1.30GHz 
1.40GHz
1.50GHz
1.70GHz
1.80GHz
1.90GHz
2.00GHz
2.20GHz
2.40GHz
2.50GHz
2.60GHz
	 533MHz sistem yolu 
2.26GHz
2.40GHz
2.53GHz
2.66GHz
2.80GHz
3.00GHz
3.20GHz
3.40GHz
3.46GHz

 

	Yol Genişlikleri
	64 bit
	64 bit
	64 bit

	Transistor Sayısı
	28 milyon
(0.18 mikron)
	28 milyon
(0.18 mikron)
	42 milyon
(0.18 mikron, 0.13 mikron)

	Adreslediği Bellek
	64 Gbyte
	64 Gbyte
	64 Gbyte

	Sanal Bellek
	64 Terabyte
	64 Terabyte
	64 Terabyte

	Özet  Anlatım
	İş ve tüketici PC, iki-yollu sunucu ve istemci
	İş ve tüketici PC, iki-yollu sunucu ve istemci
	Hiper Kanallı, 400 ve 533 Mhz sistem yolu vb. özellikleri ile yeni bir mimari. 
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